 
Betriebsanweisung
Nummer:
Stand:
nach § 14 GefStoffV
Betrieb:
Bereich:
Arbeitsplatz:
MEIKO ACTIVE FR 80
•
•
•
•
Wasch- und Reinigungsmittel
Aggregatzustand: Flüssig
Farbe: hellgelb
Geruch: Chlor
Gefahren für Mensch und Umwelt
•
•
•
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Reaktivität: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Das Produkt selbst brennt nicht.
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
•
•
Chemische Stabilität: Der Stoff ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und
Temperaturbedingungen chemisch stabil.
Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Löst Aluminium und Zink langsam unter
Wasserstoffentwicklung auf.
Gefahr
•
•
•
•
•
Zu vermeidende Bedingungen: Vor Sonnenbestrahlung schützen.
Unverträgliche Materialien: Leichtmetalle
Säure
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand: Chlor
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.
•
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
•
•
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
wassergefährdend (WGK 2)
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
•
•
•
Hinweise zum sicheren Umgang: Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).
Brandschutzmaßnahmen: Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten und an einem
kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
•
•
•
•
Vor Sonnenbestrahlung schützen.
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.
Behälter nicht gasdicht verschließen.
Lagerklasse: 8B – Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe
•
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt
mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
Augen-/
• Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
Gesichtsschutz:
Hautschutz:
• Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material:
NBR (Nitrilkautschuk) > 0,2mm Durchbruchszeit: 480 min Bei beabsichtigter
Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet
aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu
berücksichtigen.
•
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Verhalten im Gefahrfall
•
•
Für Reinigung: Wasser
Für Rückhaltung: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.
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Verhalten im Gefahrfall
Geeignete
Löschmittel:
• Wasser
• Löschpulver
•
•
Kohlendioxid (CO2)
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete
Löschmittel:
• Scharfer Wasserstrahl
Zusätzliche
Schutzmaßnahmen:
• Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Personen in Sicherheit bringen.
• Schutzausrüstung: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.
•
Einsatzkräfte: Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Maßnahmen gegen
• Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Umweltgefährdungen:
Erste Hilfe
Nach Hautkontakt:
Nach Augenkontakt:
• Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und
Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Sofort
ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Hautreizung
oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
• Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15
Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
•
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Nach Verschlucken:
• Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen
(Verdünnungseffekt). KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sofort Mund ausspülen und
reichlich Wasser nachtrinken.
Nach Einatmen:
• Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
Weitere Hinweise:
• Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich,
Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener
Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!
•
Selbstschutz des Ersthelfers: Persönliche Schutzausrüstung
verwenden.
•
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Weitere Hinweise für
den Arzt:
• Symptomatische Behandlung.
Sachgerechte Entsorgung
•
•
Abfallschlüssel Produkt: 20 01 29 *
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen
zugelassenen Entsorger ansprechen.
•
•
•
•
Abfallschlüssel Verpackung: 15 01 10 *
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.
UN-Nummer: 3266
Transportgefahrenklassen: 8
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